|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firma** | **:** |  **AS Ryfylke Trelast**  |  |  |  |  |  |  |
| Prosjektnavn | : | Ugelivegen 5 prosjektert bolig | G.nr.: | : | 16 | Byggherre | : | AS Ryfylke Trelast |
| Prosjektnummer | : |  | B.nr.: | : | 506 |  |  |  |
| Adresse | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Postnr.-/sted | : |  |  |  |  | Revidert . |  |  |

Vedlegg til kontrakt datert:

Dato: 17.10.23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rom** | **Gulv** | **Vegger** | **Himling** | **Elektro** | **Rør/ sanitær** | **Annet** |
| Garasje | Uisolert betong  | Uinnreda | Uinnreda | Lysarmatur + stikk + oppl.billader | Se egen beskrivelse  | Uinnreda |
| Sportsbod | Uisolert betong  | 12mm OSB | Uinnreda |  |  |  |
| Vaskerom | Vannvarme I betong + 60x60 Star Rect fliser grå | 13mm gips sparklet og malt K2 | 13mm gips sparklet og malt K2 | Std belysning  | Utv kran og vaskekar, oppegg vask/tørk  | Våtrom med fall til std sluk. **Flexit Eco Nordic** Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dør/gulovlist |
| WC | Vannvarme Betong + 60x60 Star Rect fliser grå  | *13mm gips sparklet og malt K2* | 13mm gips sparklet og malt K2 | Sikringsskap+ Std belysning  | Innhold ihht tegning Veggh.wc  | Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dørlist |
| Gang/trapp | Vannvarme Betong + 60x60 Star Rect fliser grå | 13mm gips sparklet og malt K3 | 13mm gips sparklet og malt K3 | Downlights  |  | Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dør/gulvlist  |
| Stue/kjøkken | Vannvarme Betong + 6mm Silencio Kahrs eik Newington 1- stav parkett  | 13mm gips sparklet og malt K3 | 13mm gips sparklet og malt K3 | Std belysning  |  | Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dør/gulvlist  |
| Sov/WIC | Betong + 6mm Silencio Kahrs eik Newington 1- stav parkett.**OBS vannvarme I WIC** | 13mm gips sparklet og malt K3 | 13mm gips sparklet og malt K3 | Std belysning  |   | Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dør/gulvlist  |
| Bad  | Vannvarme I betong + 60x60 Star Rect fliser grå. 10x10 i dusjsone | Stender cc 30 13mm gips + 60x60 Star Rect fliser grå | 13mm gips sparklet og malt K3 | Downlights | Innhold ihht tegning . Veggh.wc  | Våtrom med fall til std sluk. Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dørlist |
| **2 etg:** |  |  |  |  |  |  |
| Stue/kjøkken | 22mm gulvspon + 6mm Silencio Kahrs eik Newington 1- stav parkett | 13mm gips sparklet og malt K3 | 13mm gips sparklet og malt K3 | Downlights | Std opplegg | **Listfrie vinduer og dører med decosystem Ikke taklist.**  |
| Sov X 3 | 22mm gulvspon + 6mm Silencio Kahrs eik Newington 1- stav parkett | 13mm gips sparklet og malt K2 | 13mm gips sparklet og malt K2 | Std belysning  |  | Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dør/gulvlist  |
| Bad | Senka Bjelkelag Vannvarme I tynnpuss + 60x60 Star Rect fliser grå. 10x10 i dusjsone | Stender cc 30 13mm gips + 60x60 Star Rect fliser grå | 13mm gips sparklet og malt K3 | Downlights | Innhold ihht tegning. Veggh.wc  | Våtrom med fall til std sluk. Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dørlist |
| TV-stue | 22mm gulvspon + 6mm Silencio Kahrs eik Newington 1- stav parkett  | 13mm gips sparklet og malt K3 | 13mm gips sparklet og malt K3 | Std belysning  |   | Ikke taklist 10x58 std hvitmalt dør/gulvlist ) |
| Takterrasse | Tekka terrasse med oppforing og 28x120 royalimpterrassebord  |   |   | Utv stikk + ut belsysning  | Utv kran | Stolpefritt glassrekkverk ihht tegning |
| **Kledning** | **Innv dører** | **Vinduer** | **Kjøkken** | **Garasjeport** | **Tak**  | **Oppvarming** |
| **19x148 Royal RG 25** | Hvit slett og kompakte dører hvitmalt | NorDan sortmalt innv og utv. OBS listfritt stue og kjøkken | Sigdal | Sortlakkert stålport med motor | Zanda minster med Grøvik sort alu takrenner | Eco Nordic varmepumpe. Vannrør leveres av rørlegger  |

 Sted/ dato Sted/ dato

 ……………………………………………….. ……………………………………………………

 AS Ryfylke Trelast